Le modulazioni numeriche:
PAM (Pulse Amplitude Modulation)
ü Per incrementare R a parità di occupazione spettrale ̃ aumento il numero di forme d'onda elementari ed il numero di bit trasportati per forma d'onda
numero di forme d'onda elementari nella costellazione
00
01
11
10
V
3V
-V
-3V
010
011
111
110
V
3V
-V
-3V
0
1
V
-V
100
101
5V
7V
000
001
-5V
-7V
2 PAM
4 PAM
8 PAM
00 01 11 01 10 00 10 ...
00
01
11
10