Qualità video MPEG-2
ü | MPEG-2 prevede vari “Profile” e “Level” |
ü | MP@ML (Main Profile at Main Level) è adottato nei |
| servizi diffusivi TV |
ü | Data rate tipici: |
| F | 2 - 4 Mbit/s per qualità comparabile al VHF (LDTV) |
| Ø | educational, film, news |
| F | 6Mbit/s per qualità comparabile al PAL (SDTV) |
| Ø | entertainment |
| F | 9 Mbit/s per qualità comparabile allo standard di studio (EDTV)
| (ITU-R, Rec.601) |