Righe per quadro 525 625
Semiquadri al secondo 60 50
Componenti Y Cb Cr
Campioni per riga (y; C) 858 ; 429 864 ; 432
Campioni attivi (y; C) 720 ; 360
Struttura di campionamento ortogonale
Frequenza di campionam. (Y) 13.5 Mhz
(Cr, cb) 6.75 Mhz
Codifica dei campioni PCM uniforme, 8 bit
La parte attiva del segnale TV richiede circa
166 Mbps
per trasmissione o memorizzazione
Formato del segnale numerico 4:2:2
(Rec. ITU-R BT.601)