• Algoritmo di Assegnazione delle Frequenze
- Minimizzazione del numero delle frequenze utilizzate
- Minimizzazione dell’interferenza nei “pixel” pesanti (>1000 abitanti)
- Interferenza globale (pesata) come criterio di ottimo
• Verifica dell’Assegnazione
- Calcolo del rapporto Segnale/Disturbo in ogni “pixel”
(utilizzando l’algoritmo di previsione di campo)
- Confronto del rapporto con i parametri internazionali (ITU,EBU)
per la determinazione del livello di qualita` (in ciascun “pixel”).
Q4 - Q5 (Good - Excellent)
Q3 ( Fair)
Q2 - Q1 (Poor - Bad)
- Visualizzazione e Statistiche
ASSEGNAZIONE E VERIFICA