Codici concatenati
ü La concatenazione dei codici migliora ulteriormente le prestazioni del sistema
Codificatore
esterno
a blocco
Sorgente
Modulatore
Canale
Utilizzatore
Interlacciatore
Deinterlacciatore
ü Per riduce la lunghezza dei burst di bit errati all'uscita del codificatore di Viterbi, si introduce un interallacciatore
ü In ricezione, i bit sono scritti per colonne e letti per righe, riottenendo le parole di codice
Esempio
ü In trasmissione, le parole del codice esterno sono scritte per righe e lette per colonne
Codificatore
interno
convoluzionale
Demodulatore
Decodificatore
interno
convoluzionale
Decodificatore
esterno
a blocco