Codici a blocco
ü Per ogni k bit in ingresso la legge di codifica elabora n bit in uscita in funzione dei soli k bit in ingresso
ü I codici a blocco non hanno memoria
ü Il decodificatore sceglie la parola di codice a minima distanza dalla sequenza codificata ricevuta
k
k
k
k
n
n
n
Esempio - Codice a ripetizione (3,1)
Parole di codice (000,111)
Sequenza emessa 0
Sequenza trasmessa 000
Sequenza ricevuta 001
Sequenza decisa 000
Sequenza decodificata 0