RISULTATO
• | A ciascuna rete a copertura nazionale sono assegnate 3 frequenze.
• | In ciascun sito sono utilizzate 17 frequenze (“cluster” di sito)
Frequenze generiche uguali
“cluster” di sito uguali
Vantaggi:
- Operatori responsabili della porzione di banda
- Sintonizzazione semplificata per l’utente
Svantaggio:
- Aumento delle differenze rispetto alla situazione attuale
Necessita` di maggiore flessibilita`
Frequenze generiche diverse
“cluster” di sito disgiunti